附件

报 价 文 件

项目名称：制图室改造项目

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

**1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证**

（复印件应加盖单位公章）

2**.法定代表人授权书**（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理制图室改造项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**3.承诺书**

致：大连海洋大学

项目名称：制图室改造项目

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。保修期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**4.声明函**

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的制图室改造项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**5.工程量清单（单位：元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间号 | 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| 房间1（一楼） | 1 | SPC地板 | ㎡ | 140 |  |  | 规格：230\*1220mm。  厚度：4mm+1mm，耐磨层50丝，色牢度≥6。  产品达到国家标准并通过美国FLOORSCORE认证，欧盟CE认证，并提供产品检验证明。  保证使用纯原料生产，100%防水，防火等级达到B1。 |
| 2 | 自流平 | ㎡ | 140 |  |  |  |
| 3 | 五孔插座安装 | 套 | 38 |  |  | 250V，10A，达到国家标准 |
| 4 | 接线盒 | 套 | 38 |  |  |  |
| 5 | PVC线槽铺设60\*20 | m | 55 |  |  |  |
| 6 | 线槽配线 | m | 228 |  |  | ZRBV4mm2 |
| 7 | 100mm踢脚线安装 | m | 50 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 房间2（二楼） | 1 | SPC地板 | ㎡ | 140 |  |  | 规格：230\*1220mm。  厚度：4mm+1mm，耐磨层50丝，色牢度≥6。  产品达到国家标准并通过美国FLOORSCORE认证，欧盟CE认证，并提供产品检验证明。  保证使用纯原料生产，100%防水，防火等级达到B1。 |
| 2 | 自流平 | ㎡ | 140 |  |  |  |
| 3 | 五孔插座安装 | 套 | 38 |  |  | 250V，10A，达到国家标准 |
| 4 | 接线盒 | 套 | 38 |  |  |  |
| 5 | PVC线槽铺设60\*20 | m | 55 |  |  |  |
| 6 | 线槽配线 | m | 228 |  |  | ZRBV4mm2 |
| 7 | 100mm踢脚线安装 | m | 50 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 房间3（三楼） | 1 | SPC地板 | ㎡ | 140 |  |  | 规格：230\*1220mm。  厚度：4mm+1mm，耐磨层50丝，色牢度≥6。  产品达到国家标准并通过美国FLOORSCORE认证，欧盟CE认证，并提供产品检验证明。  保证使用纯原料生产，100%防水，防火等级达到B1。 |
| 2 | 自流平 | ㎡ | 140 |  |  |  |
| 3 | 五孔插座安装 | 套 | 38 |  |  | 250V，10A，达到国家标准 |
| 4 | 接线盒 | 套 | 38 |  |  |  |
| 5 | PVC线槽铺设60\*20 | m | 55 |  |  |  |
| 6 | 线槽配线 | m | 228 |  |  | ZRBV4mm2 |
| 7 | 100mm踢脚线安装 | m | 50 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 房间4（四楼） | 1 | SPC地板 | ㎡ | 140 |  |  | 规格：230\*1220mm。  厚度：4mm+1mm，耐磨层50丝，色牢度≥6。  产品达到国家标准并通过美国FLOORSCORE认证，欧盟CE认证，并提供产品检验证明。  保证使用纯原料生产，100%防水，防火等级达到B1。 |
| 2 | 自流平 | ㎡ | 140 |  |  |  |
| 3 | 五孔插座安装 | 套 | 38 |  |  | 250V，10A，达到国家标准 |
| 4 | 接线盒 | 套 | 38 |  |  |  |
| 5 | PVC线槽铺设60\*20 | m | 55 |  |  |  |
| 6 | 线槽配线 | m | 228 |  |  | ZRBV4mm2 |
| 7 | 100mm踢脚线安装 | m | 50 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | **税金及管理费** | 项 | 1 | 16.5% |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。